**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym wózka inwalidzkiego, w ramach realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”.

|  |
| --- |
| **MINIMALNE wymagania techniczne i użytkowe** |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| Rodzaj pojazdu | * + 1. Pojazd specjalistyczny Minibus spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130)
 |
| Rok produkcji | Pojazd fabrycznie nowy nie starszy niż z 2023 r. |
| Typ silnika | Diesel  |
| Pojemność silnika | Min 1990 cm3 |
| Moc silnika | Min 130 KM |
| Zbiornik paliwa | Min. 70 l |
| Skrzynia biegów | Manualna: 6 biegów plus bieg wsteczny |
| Napęd | Na jedną oś |
| Zużycie paliwa | Do 8 litrów w cyklu mieszanym |
| System bezpieczeństwa | 1. System ABS
2. Hamulce przednie tarczowe, tylne bębnowe lub tarczowe
3. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
4. Elektroniczny układ kontroli toru jazdy ESP
5. System wspomagania nagłego hamowania
6. Sygnalizacja niezapiętych pasów
7. Centralny zamek sterowany pilotem
 |
| Układ kierowniczy | 1. Wspomaganie układu kierowniczego
2. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
3. Kluczyki 2 kpl.
 |
| Podwozie | 1. Niezależne zawieszenie kół przednich
2. Obręcze kół 16”
3. Dodatkowy komplet 4 opon zimowych lub letnich na felgach stalowych

(dostarczony samochód będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku) |
| Nadwozie | 1. Elektrycznie sterowane szyby przednie2. Lusterko wsteczne wewnętrzne.3. Trzecie światło STOP.4. Drzwi boczne części pasażerskiej przesuwane z oknem.5. Okna boczne po dwa z każdej strony w tym jedno w drzwiach,6. Okna termoizolacyjne;7. Drzwi tylne przeszklone o kącie otwarcia minimum 110 stopni,8. Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką,9. Klimatyzacja automatyczna,10. Ogrzewanie z drugim wymiennikiem ciepła w przestrzeni pasażerskiej,11. Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach plus dwumiejscowy fotel dla pasażerów obok kierowcy,12. Siedzenia w przedziale osobowym 3 osobowe w drugim rzędzie, 3 osobowe w trzecim rzędzie, łatwo demontowane, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,13. Radio CD MP3 + głośniki min 2 w przedziale kierowcy,14. Podłoga w kabinie pasażerskiej oraz w kabinie kierowcy - gumowe dywaniki, wykładzina antypoślizgowa,15. Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego (podsufitka, boki, fotele), 16. Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem – pojazd dla osób niepełnosprawnych,17. Szyny w podłodze do mocowania wózka inwalidzkiego, komplet pasów atestowanych do mocowania wózka inwalidzkiego, pasy atestowane trzypunktowe do zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, najazdy rozsuwane z aluminium pokryte powłoką antypoślizgową służące do wprowadzenia wózka do pojazdu, skrzynka na pasy, dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu,18. Uchwyt wysuwany elektrycznie wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych,19. Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwnych z oświetleniem.20. Hak tylni holowniczy składany |
| Zabezpieczenie Minibusu | 1. Immobiliser,
2. Autoalarm sterowany pilotem.
 |
| Wyposażenie dodatkowe | * 1. Koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
	2. Zestaw narzędzi i podnośnik,
	3. Gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu,
	4. Instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna,
	5. Instrukcja zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim.
 |
| Gwarancja | 1. Minimum 2 lata na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne przy limicie przebiegu 100 000km
2. Powłoka lakiernicza min. 2 lata
3. Minimum 3 lata na perforację nadwozia.

**UWAGA: WYDŁUŻENIE CZASU GWARANCJI DO KAŻDEGO Z PUNKTÓW STANOWI KRYTERIA OCENY OFERT W PRZEDMIONOWYM POSTĘPOWANIU**4.Przeglądy gwarancyjne (w tym wymiana płynów) |
| Dostawa | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po do siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność. |